 Fehlercodes - DIST500-Configuration im automatischen Update-Betrieb
====================================================================

0x0000: OK              // RESULT_SUCCESS
0x0001: Fehler          // RESULT_FAILED

0x0002: Falsche Angabe oder Anzahl von Parametern   // WRONG_PARAMETER
0x0003: Fehler beim Öffnen der Sensor-Liste         // OPEN_FILE_LIST_FAILED
0x0004: Fehler beim Laden der Default Treiber       // LOAD_DEFAULT_DRIVER_FAILED
0x0005: Log-Datei kann nicht geöffnet werden        // CANNOT_OPEN_LOG_FILE
0x0006: Fehlerhafte Sensor-URL                      // WRONG_SENSOR_URL
0x0007: Sensor wurde nicht gefunden                 // SENSOR_NOT_FOUND
0x0008: Fehler beim Lesen der Container-Datei       // READ_CONTAINER_FILE_FAILED

0x0100: Fehler beim setzen des Arbeitsmodus                 // SET_WORKING_MODE_FAILED
0x0101: Abfragen der Sensorinformation fehlgeschlagen       // GET_SENSOR_INFO_FAILED
0x0102: Aufforderung zum Laden der Konfigurationsdaten aus dem Flash fehlgeschlagen   // RESTORE_CONFIG_FAILED
0x0103: Lesen der Konfigurationsdaten fehlgeschlagen        // READ_CONFIG_FAILED
0x0104: Abrufen des Sensor-Status fehlgeschlagen            // GET_SENSOR_STATUS_FAILED
0x0105: Aufforderung zum Neustart fehlgeschlagen            // RESTART_FAILED

0x0200: Update per Container-Datei -
        Fehler beim setzen des Arbeitsmodus nach dem Firmware-Update // CONTAINER_SET_WORKING_MODE_AFTER_UPDATE_FAILED
0x0201: Update per Container-Datei -
        Update der Application-Firmware fehlgeschlagen               // CONTAINER_APPLICATION_UPDATE_FAILED
0x0202: Update per Container-Datei -
        Verifizierung der Application-Firmware fehlgeschlagen         // CONTAINER_APPLICATION_VERIFY_FAILED
0x0203: Update per Container-Datei -
        Update der Communication-Firmware fehlgeschlagen             // CONTAINER_COMMUNICATION_UPDATE_FAILED
0x0204: Update per Container-Datei -
        Verifizierung der Communication-Firmware fehlgeschlagen       // CONTAINER_COMMUNICATION_VERIFY_FAILED
0x0205: Update per Container-Datei -
        Update des ersten FPGA-Image fehlgeschlagen                  // CONTAINER_FIRST_FPGA_UPDATE_FAILED
0x0206: Update per Container-Datei -
        Verifizierung des erstes FPGA-Image fehlgeschlagen            // CONTAINER_FIRST_FPGA_VERIFY_FAILED
0x0207: Update per Container-Datei -
        Update des zweiten FPGA-Image fehlgeschlagen                 // CONTAINER_SECOND_FPGA_UPDATE_FAILED
0x0208: Update per Container-Datei -
        Verifizierung des zweiten FPGA-Image fehlgeschlagen           // CONTAINER_SECOND_FPGA_VERIFY_FAILED
0x0209: Update per Container-Datei -
        Lesen der Konfigurationsdaten fehlgeschlagen                 // CONTAINER_READ_CONFIGURATION_FAILED
0x020A: Update per Container-Datei -
        Schreiben der Konfigurationsdaten fehlgeschlagen             // CONTAINER_WRITE_CONFIGURATION_FAILED
0x020B: Update per Container-Datei -
        Schreiben der Konfigurationsdaten ins Flash fehlgeschlagen   // CONTAINER_SAVE_CONFIGURATION_FAILED
0x020C: Update per Container-Datei -
        Schreiben der Mismatchparameter fehlgeschlagen               // CONTAINER_SAVE_MISMATCH_CONFIGURATION_FAILED

0x0300: Update der Application-Firmware fehlgeschlagen          // APPLICATION_UPDATE_FAILED
0x0301: Verifizierung der Application-Firmware fehlgeschlagen    // APPLICATION_VERIFY_FAILED
0x0302: Update der Communication-Firmware fehlgeschlagen        // COMMUNICATION_UPDATE_FAILED
0x0303: Verifizierung der Communication-Firmware fehlgeschlagen  // COMMUNICATION_VERIFY_FAILED
0x0304: Update des ersten FPGA-Image fehlgeschlagen             // FIRST_FPGA_UPDATE_FAILED
0x0305: Verifizierung des erstes FPGA-Image fehlgeschlagen       // FIRST_FPGA_VERIFY_FAILED
0x0306: Update des zweiten FPGA-Image fehlgeschlagen            // SECOND_FPGA_UPDATE_FAILED
0x0307: Verifizierung des zweiten FPGA-Image fehlgeschlagen      // SECOND_FPGA_VERIFY_FAILED

