DIST500-Configuration 3.8.2.173-TP

  DIST500-Configuration.exe
  DIST500-Configuration.exe [-com#] [-sendaddr=#] [-ipaddr=#.#.#.#] [-reserved] [-sensorurl]

  -com#             Seriellen Port mit laden
        #           Portnummer z.B. -com1
                    Es wird der serielle Treiber mitgeladen.
                    
  -sendaddr=#       Sender-UIP-Adresse
        #           UIP-Adresse von 240 bis 254 z.B. -sendaddr=250
                    Legt die UIP-Adresse des Tools fest. Als Standard wird die 252
                    verwendet.
                    
  -ipaddr=#.#.#.#   IP-Adresse des Rechners zuordnen
        #.#.#.#     IP-Adresse des Rechners z.B. -ipaddr=172.30.31.10
                    Bindet das Tool an einen IP-Adresse des Rechners über die kommuniziert werden soll. 
                    Kann z.B nötig sein, wenn zwei Netzwerkkarten vorhanden sind.

  -sensorurl        Sensor(en) direkt über die URL ansprechen.
                    Ein Sensor oder mehrere Sensoren können direkt durch Eingabe ihre URL, z.B. udp://10.3.1.128#1 
                    ausgewählt und angesprochen werden. Dies ermöglicht den Zugriff auf Sensoren über Router hinweg.
                    So wird der Sensorauswahldialog übersprungen.
